CLIENT

* Azzerare memoria
* Sniffare probe request e beacon packets per un minuto MAC source SSID HASH livello del segnale RSSI
* Invia le info
* Ricevere base dei tempi aspettare n secondi e ricominciare dopo 5 min

SERVER

* Raccoglie e riceve i dati ricevuti dalle N schedine
* determina se un determinato pacchetto(tramite il suo hash) è stato ricevuto da tutti i dispositivi in ascolto